**Specifikace zakázkového nábytku**

Vybavení chodby 3. a 4. patra budovy A Gymnázia Písek

34x nástěnka šikmá 1000x1000x200(120)mm

Půdy přes boky zešikmené z 200 na 120mm, přední hrany olepeny ABS 2 mm, vnitřek hobra na pevné desce potažena hnědou režnou látkou. Upevnění na zeď v desce za hobrou. Skleněné uzamykatelné dveře na čípkových pantech.

Barva ořech, dle vybavení prvního patra.



10x nástěnka mělká 1000x1000x120mm

Půdy přes boky, přední hrany olepeny ABS 2 mm, vnitřek hobra na pevné desce potažena hnědou režnou látkou. Upevnění na zeď v desce za hobrou. Skleněné uzamykatelné dveře na čípkových pantech.

Barva ořech, dle vybavení prvního patra.



6x nástěnka hluboká 1000x1000x120mm

Půdy přes boky, přední hrany olepeny ABS 2 mm, vnitřek hobra na pevné desce potažena hnědou režnou látkou. Upevnění na zeď v desce za hobrou. Skleněné uzamykatelné dveře na čípkových pantech.

Barva ořech, dle vybavení prvního patra.

1x nástěnka bez skla 600x4000mm

Hobra na pevné desce potažena hnědou režnou látkou. Nástěnka dělená na 2 části. Ohraničení nástěnky v ořechu olepeném 2mm hranou.

74 bm obložení stěny šíře 200mm

hrany olepeny ABS 2 mm, lamino 200mm podloženo 10mm bíle olepené desky šíře 180mm. Upevnění ke zdi okrasnými šrouby. Obložení mezi okny a mezi nástěnkami. Délky dle zaměření.

Barva ořech, dle vybavení prvního patra.

3x Květinový stolek 1300x270x250 mm

Vzor dle stolků v 1. patře, hrany olepeny ABS 2 mm. Truhlík ozdobený dvěma šikmými motivy. Nohy 100mm chrom.

Barva ořech, dle vybavení prvního patra.

1x montáž

Sestava skříněk: 3. patro : 5,3,1,3,3,1,3,2,1bez skla,2

4. patro : 3,4,1,3,3,1,4,1,1,3,3

Sestava 5=šikmá pravá + šikmá levá + hluboká + šikmá levá + šikmá pravá

Sestava 4=šikmá pravá + šikmá levá + šikmá levá + šikmá pravá

Sestava 3=šikmá levá + mělká + šikmá pravá

Sestava 2=šikmá levá + šikmá pravá

Sestava 1= mělká