TECHNICKÉ PARAMETRY PLOŠINY:

Nosnost: 200 – 300kg

Užitný rozměr: 1000x800mm

Délka nájezdů na plošinu: 200mm

Počet nástupišť 2

Místo parkování plošiny: Dolní nástupiště

Sklápěcí mechanismus – automatický,

Pohon plošiny – bateriový

Dopravní rychlost: 3,6 m/min

Prostředí: vnitřní

Dráha: přímá dráha délka 5m

Napájecí soustava: 230v, 50hz,

Instalovaný příkon plošiny: 1,1 kw

Plošina musí obsahovat bezpečnostní prvky dle normy EN 81-40:

- bezpečnostní boční hrany

- bezpečnostní citlivé dno

- signalizace přetížení